西安市市场监督管理局

2022年农资产品质量监督抽查实施细则

**一、抽样方法**

在企业的成品库或销售者的待销产品中随机抽取产品的执行标准中涉及的型号或规格，按产品种类规定的、同一型号、同一规格、同一批次企业出厂检验合格（或以任何方式证明合格）的产品。随机抽取两组样品（每组1个/套），1/2作为检验样品，1/2作为备用样品，抽样基数需满足抽样要求。

采用简单随机抽样法，随机数一般可以使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

**二、检验依据**

表1复合肥料检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 产品标准 | 检验方法 |
| 1 | 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾） | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 3 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 4 | 水分 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 5 | 粒度 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |

表2尿素检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 产品标准 | 检验方法 |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2440-2017 |
| 2 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2440-2017 |
| 3 | 水分 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2440-2017 |
| 4 | 亚甲基二脲（以 HCHO 计）的 质量分数 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2440-2017 |
| 5 | 粒度 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2440-2017 |

表3磷酸二铵检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 产品标准 | 检验方法 |
| 1 | 外观 | GB/T 10205-2009 | GB/T 10205-2009 |
| 2 | 总养分的质量分数 | GB/T 10205-2009 | GB/T 10205-2009 |
| 3 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 10205-2009 | GB/T 10205-2009 |
| 4 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 10205-2009 | GB/T 10205-2009 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 10205-2009 | GB/T 10205-2009 |
| 6 | 水分（H2O）的质量分数 | GB/T 10205-2009 | GB/T 10205-2009 |
| 7 | 粒度 | GB/T 10205-2009 | GB/T 10205-2009 |

表4掺混肥检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 产品标准 | 检验方法 |
| 1 | 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾） | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 3 | 硝态氮 | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 4 | 水分 | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 5 | 粒度 | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |

**三、判定规则**

3.1 依据标准

（1）GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

（2）GB/T 15063-2020《复合肥料》

（3）GB/T 2440-2017《尿素》

（4）GB/T 10205-2009《磷酸二铵》

（5）GB/T 21633-2020《掺混肥料》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。